ZAWÓR MIESZAJĄCY VRG133,
3- drogowy, DN 20, KVS 4.
Złączki zaciskowe CPF 22mm

Kompaktowe 3-drogowe, obrotowe zawory 
mieszające serii VRG130 dostępne są 
w rozmiarach DN 15–50 i wykonane są 
z mosiądzu DZR, PN10. Oferta obejmuje 
zawory z czterema rodzajami przyłączy: 
z gwintem wewnętrznym, zewnętrznym, 
złączką zaciskową i nakrętką obrotową.  
Kompaktowe zawory mieszające ESBE 
o niskiej wartości nieszczelności we-
wnętrznej (przecieku), serii VRG130 
wykonane są ze specjalnego stopu 
mosiądzu(DZR), dzięki czemu można je 
stosować w instalacjach grzewczych, 
chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. 
Zawory wyposażone są w pokrętła 
z materiału antypoślizgowego
i ograniczniki pracy w zakresie 90 st, 
które ułatwiają ręczną obsługę. Skala 
pozycji zaworu może być odwracana
i obracana, umożliwiając zmianę usytuo-
wania zaworu. Dzięki możliwości stoso-
wania w połączeniu z siłownikami 
ESBE ARA600, zawory VRG130 można 
z łatwością zautomatyzować. Specjalne 
sprzęgło pomiędzy zaworem, a siłownikiem 
umożliwia wyjątkowo dokładną regulację. 
W przypadku konieczności zastosowania 
bardziej zaawansowanych funkcji 
sterowania, zalecane są sterowniki 
ESBE serii 90C.