ZAWÓR MIESZAJĄCY VRG141,
4- drogowy, DN 32, KVS 16. 
Gwint Wewnętrzny Rp  1 1/4 cal

Kompaktowe 4-drogowe, obrotowe zawory 
mieszające serii VRG140 dostępne są 
w rozmiarach  DN 15–50 i wykonane są  
z mosiądzu DZR, PN10. Oferta obejmuje 
zawory z dwoma rodzajami przyłączy:
z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.
Kompaktowe zawory mieszające ESBE 
o niskiej wartości nieszczelności 
wewnętrznej (przecieku), serii VRG140 są 
wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu 
(DZR), dzięki  czemu można je stosować 
w instalacjach grzewczych, chłodniczych
i ciepłej wody użytkowej. Zawory wypo-
sażone są w pokrętła z materiału 
antypoślizgowego i ograniczniki pracy 
w zakresie 90st, które ułatwiają ręczną
obsługę. Skala pozycji zaworu może być 
odwracana i obracana, umożliwiając
zmianę usytuowania zaworu. Dzięki 
możliwości stosowania w połączeniu 
z siłownikami ESBE ARA600, zawory VRG140 
można z łatwością zautomatyzować. 
Specjalne sprzęgło pomiędzy zaworem, 
a siłownikiem umożliwia wyjątkowo 
dokładną regulację. W przypadku, 
konieczności zastosowania bardziej 
zaawansowanych funkcji sterowania, 
zalecane są sterowniki ESBE seria 90C. 
Zawory ESBE serii VRG140 są dostępne 
w rozmiarach DN 15–50 z gwintem 
wewnętrznym i zewnętrznym.