SIŁOWNIK 95 seria 90
3 punktowy, 230V AC
Czas obrotu o 90st- 60s
Moment 15 Nm
Oddzielny wyłącznik pomocniczy 
jako opcja

Siłowniki ESBE serii 90 służą do 
sterowania zaworami mieszającymi 
DN 15–150. Siłowniki wyposażone 
są w tarcze krzywkowe umożliwiające 
ustawienie zakresu obrotu 30-180st.
Są to siłowniki rewersyjne, wyposażone
w wyłączniki krańcowe regulowane za 
pomocą tarcz krzywkowych. Odpowiednie 
ustawienie tarcz pozwala na uzyskanie 
kąta obrotu w zakresie 30-180st 
z wyjątkiem modelu 1205 33 00, którego 
kąt obrotu wynosi 270st. Siłowniki 
wyposażone są w mechanizm rozłączający, 
umożliwiający pracę ręczną. Wskaźnik 
położenia zaworu umieszczony jest z przodu 
obudowy. Siłowniki z 3-punktowym 
sygnałem sterującym dostępne są 
w wersjach 24 V AC, 50/60 Hz 
lub 230 V AC, 50 Hz, z różnymi czasami 
obrotu (zob. tabela). Siłowniki z 2-punktowym 
sygnałem sterującym dostępne są
w wersjach 230 V AC, 50 Hz, z różnymi 
czasami obrotu
Jeśli siłownik ma być sterowany przez 
termostat generujący sygnał zał./wył., 
należy wybrać siłownik ze sterowaniem
sygnałem 2-punktowym 
i wbudowanym przekaźnikiem.