SIŁOWNIK ARA639
Proporcjonalny, 24V AC
Czas obrotu o 90st- 
15,30,60,120 s
Moment 6 Nm

Kompaktowe siłowniki ESBE serii 
ARA600 służą do sterowania obrotowymi 
zaworami mieszającymi DN 15–50.
Siłowniki ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3, ARA6X4
sterowane są sygnałem 3-punktowym 
i zalecane są do aplikacji, w których 
potrzebne jest mieszanie. 
Zakres obrotu 90st. Możliwość sterowania 
ręcznego przy użyciu wyciąganego
pokrętła z przodu siłownika.
Siłowniki ESBE z 3-punktowym sygnałem 
Sterującym dostępne są w wersjach 
24 V AC lub 230 V AC (50 Hz).
Dostarczane są z zamontowanym 
przewodem przyłączeniowym o dł. 1,5 m. 
Czas obrotu od 30 do 1200 s.
Wyłącznik pomocniczy 
(nastawiany na dowolną pozycję)
dostępny jest jako zainstalowany 
fabrycznie element, (ARA6X2 i ARA6X4), 
lub jako wyposażenie opcjonalne.
Dzięki specjalnemu rozwiązaniu, 
po zdjęciu pokrętła, pod którym znajduje 
się krzywka, nastawianie wyłącznika
pomocniczego jest łatwe i nie wymaga 
demontażu ani użycia
jakichkolwiek narzędzi.