TERMOSTATYCZNY ZAWÓR
MIESZAJĄCY VTA322
Zakres. temp.  20-43 st C
Kvs 1.6, G1 cal
Gwint zewnętrzny 

Termostatyczne zawory mieszające 
ESBE serii VTA320/VTA520
zapewniają wysoką przepustowość
i dobrą funkcjonalność w
zastosowaniach uniwersalnych, takich 
jak instalacje do ciepłej wody
użytkowej z układem cyrkulacji 
ciepłej wody lub bez oraz mniejsze
obwody ogrzewania podłogowego.