TERMOSTATYCZNY ZAWÓR
MIESZAJĄCY VTA372
Zakres. temp. 35-60 st C
Kvs 3.4, G1 cal
Gwint zewnętrzny

Termostatyczne zawory 
mieszające ESBE z serii VTA370
i VTA570 zapewniają wysoką 
przepustowość i dobrą
funkcjonalność w obwodach 
ogrzewania podłogowego.