ZAWÓR TEMPERATUROWY 
VTC312,
DN 20, Kvs 3,2,  1 cal
Gwint zewnętrzny

Zawory temperaturowe ESBE serii 
VTC300 służą do ochrony kotłów 
o mocy do 30 kW przed zbyt niską 
temperaturą wody powrotnej. Zawory 
ESBE serii VTC300 przeznaczone są również
do wydajnego zasilania zbiorników 
akumulacyjnych.