ZAWÓR TEMPERATUROWY 
VTC511,
DN 25, Kvs 9,   1 cal
Gwint wewnętrzny

Zawory temperaturowe ESBE serii 
VTC500 służą do wydajnego
zasilania zbiorników akumulacyjnych, 
a także ochrony kotłów na paliwo stałe 
o mocy do 150 kW przed zbyt niską 
temperaturą wody powrotnej, czego 
efektem  jest osadzanie się smoły, spadek
sprawności i skrócenie okresu eksploatacji
kotła.